1 На парковочной стоянке перед зданием спортивной школы нанесена разметка для автомобиля при высадке автомобилиста и лиц с ОВЗ.

 2. Достаточная ширина входных дверных проемов лестничных маршей, площадок.

3. Функционально-планировочные элементы зоны «Вход в здание»:

* Лестница (наружная)- отсутствует;
* Входная площадка (перед дверью) – есть, размером 3 х 4 м;
* Дверь (входная) – есть, шириной 1,0 м;
* Тамбур - есть.